Acumulator Steltec Flex L4, model STE-BWO-10240, capacitate 10.24kWh/200Ah, IP 65, cu încălzire
GARANTIE 10 ANI!
Acumulatorul LiFePO4, Steltec Flex L4, model STE-BWO-10240, capacitate 10.24kWh/200Ah, IP 65, cu încălzire, este o soluție de stocare sigură și eficientă a energiei solare. Acumulatorul este compatibil cu majoritatea invertoarelor la 48V: Deye, Solis, Victron etc.
Caracteristici:
· Siguranță sporită și durată de viață mai lungă a ciclurilor: Tehnologia LiFePO4 oferă durabilitate extinsă și siguranță îmbunătățită.
· BMS și întrerupător integrat: Asigură monitorizare în timp real și gestionare sigură a bateriei.
· Compatibilitate extinsă: Compatibil cu diverse sisteme energetice pentru o integrare fără probleme.
· Echipat cu sistem de supresie a incendiilor cu aerosoli pentru protecție suplimentară.
· Design scalabil: Suportă până la 15 unități în paralel.
Specificații
· Tehnologie LiFePO4 pentru siguranță ridicată și durată lungă de viață.
· Capacitate nominală de 10.24 kWh pentru aplicații rezidențiale și comerciale.
· Capacitate nominală: 200 Ah / 1P16S.
· Energia utilizabila a bateriei: 9,216 kWh.
· Tensiune nominală de 51.2V pentru sisteme low-voltage.
· Tensiune de funcționare: 45,6 ~ 56,2V.
· Curent de încărcare/descărcare recomandat: 100A.
· Curent maxim de încărcare/descărcare: 200A.
· Adâncimea de descărcare (DOD)	≥90%.
· Temperatură de încărcare	0°C ~ +50°C (-20~50° cu sistem încălzire).
· Temperatură de descărcare	-20°C ~ +50°C.
· Scalabilitate până la 15 unități în paralel. 
· Grad de protecție	IP65.
· Comunicație RS485/CAN pentru integrare cu invertoare compatibile.
· WiFi integrat pentru monitorizare de la distanță.
· Afișaj LCD + LED pentru status în timp real.
· Montaj pe perete sau pe pardoseală (roți opționale).
· Garanție declarată de 10 ani.
Dimensiuni și greutate:
· Produs: 815 x 480 x 245 mm
· Greutate netă: 96.5 kg
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